|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local : | | | | | |
| Gaz présents : | |  | | Type de bouteille | Quantité |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgCombustible Raccord type E rouge | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgComburant Raccord type G bleu | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgAsphyxiant Raccord type C gris | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgToxique Raccord type C gris | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgCorrosif Raccord type J | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgOxygène Raccord type F blanc | |  | |  |  |
| http://ddrm.mayotte.pref.gouv.fr/images/risque08/r-tmd-02.jpgAcétylène Raccord type H marron | |  | |  |  |
| Bouteille située à l’extérieur | OUI / NON | |  | | |
| Présence d’une centrale de détection gaz \* | OUI / NON | |  | | |
| Détendeur ou centrale spécifique au gaz \* | OUI / NON | |  | | |
| Bague ou vernis de non démontage | OUI / NON | |  | | |
| Flexible conforme (date de péremption) | OUI / NON | |  | | |
| Présence d’un câble anti-fouet | OUI / NON | |  | | |
| Bouteille arrimée \* | OUI / NON | |  | | |
| Présence du chapeau de protection \* | OUI / NON | |  | | |
| Bouteille non périmée (date de réépreuve) | OUI / NON | |  | | |
| Affichage de la présence de gaz aux entrées des salles \* | OUI / NON | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Noms des intervenants | Date | Visa |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Le non respect de ces prescriptions entraîne une mise à l’arrêt de l’installation (la détection de gaz est obligatoire pour les gaz combustibles et toxiques